* **Réguas de alimentação e distribuição:**

É um dispositivo elétrico usado para expandir a capacidade de uma tomada em termos de números de dispositivos que podem ser acomodados.

A variação de tamanho é de um pé (0,3 metros) até 30 pés (10 metros).

